
Pour installer la cbr, vous avez le choix entre le .dff qui presente la moto avec ses jantes rouges ou le .dff qui presente la moto avec ses jantes noires.

Remplacer: pcj600.txd +     pcj600.dff (jantes noires)    dans gta3.IMG à l'aide de IMG tool Fr à la place des fichiers d'origines.
                        ou  pcj600.dff (jantes rouges)

ATTENTION :N'installez pas les 2 pcj600.dff differents ensemble, sinon le jeu risque de bugger.



En remplacement de la pcj600:

Données du véhicule avec modifications:

-Carcols.dat:
pcj600, 13,13, 22,22, 35,35, 38,38, 2,2, 3,3, 48,48, 51,51

-Default.ide:
191,	pcj600,		pcj600,		bike,	BIKE,		PCJ600,		bikes,		motorbike,	10, 	7, 	0, 	16, 	0.69

-Handling.cfg:
BIKE            1400.0 0.8 1.8 1.2 0.0 0.05 -0.09 103 2.5 0.9 0.48 5 400.0 80.0 R P 20.0 0.50 0 37.0 0.85 0.14 0.3 0.0  10000 0.10 -0.08 0.5 0.0 0010102 1 1


Vous n'êtes pas obligés de remplacer ces données pour que ca puisse fonctionner mais remplacez quand meme la derniere valeur du default.ide (0.69) sinon les roues seront très légerement dans le sol.

Voila bon amusement!!!

"Seb"