Citroën SM 1971 pour GTASA
28/04/2008
Auteurs
3D, textures et conversion: xiorxorn
Paintjobs: Max Rockatansky(aka MadMax, aka Interceptor)
Site: http://san-andreas-gta.forumactif.com/
http://gtarocatansky.fr.nf/


Remerciements:
Merci aux membres du forum planete citroen(www.planete-citroen.com), pour leur aide et leurs conseils avisés.


contenu de l'archive:
2 fichiers blade.dff(3D)
1 fichier blade.txd(textures)
4 fichiers bladeX.txd(paitnjobs)
2 fichiers exh_lr_blX.dff(pieces tuning)

Materiel:
GTASA v1
IMGTool(ou equivalent)
Bloc-Note(ou equivalent)


Installation du véhicule:
1-Attention, la presente archive propose 2 fichiers blade.dff(modéle3D),l'un présentant la SM dans sa version classique(Européenne), l'autre dans sa version US
Il faut donc choisir l'un des 2 fichiers, et l'intégrer à GTA3.img(/models/), en remplaçant celui déjà présent.

2-remplacez le fichier blade.txd(textures) dans l'archive GTA3.img.
  Supprimer de gta3.img les fichiers du type bladeX.txd(X étant un chiffre de 1 à 4), et insérer les fichiers (1 à 4 possible) bladeX.txd

3-Remplacez les lignes correspodante dans chaque fichier:
vehicles.ide:
536, 	blade, 		blade, 		car, 		BLADE,	 	BLADE, 		null,	executive,	7, 	0,	0,		 0, 0.84, 	0.84,	 2

handling.cfg:
BLADE 1500.0 3300.0 2.0 0.0 0.0 0.0 70 0.90 0.8 0.51 5 229.0 26.0 15.0 F P 11.4 0.60 0 30.0 1.0 0.09 0.0 0.20 -0.10 0.50 0.0 0.26 0.54 15000 00002000 02000000 1 1 0

carcols.dat:
blade, 0,36, 1,36, 7,36, 54,36, 61,1, 84,1, 86,1, 92,36

carmods.dat:
blade, exh_lr_bl1, exh_lr_bl2, nto_b_l, nto_b_s, nto_b_tw


Tuning:
trouvez les fichiers suivant dans GTA3.img:
exh_lr_bl1.dff
exh_lr_bl2.dff
et remplacez les par ceux présent dans la présente archive.

Assurer vous de la présence des lignes suivante(les ajouter en cas de défaut):
-----dans shopping.dat(/data/):
-dans la section #carmods
exh_lr_bl1		BLDE1		respect 0 	sexy 0		1610
exh_lr_bl2		BLDE2   	respect 0 	sexy 0		1540

-dans la section #carmods 2
item exh_lr_bl1
item exh_lr_bl2

-----dans veh_mods.ide(/data/maps/veh_mods/)
1104, exh_lr_bl1, blade, 100, 0
1105, exh_lr_bl2, blade, 100, 0